Mauerwerk nach DIN EN 1996 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus

**Kalksandsteinen**

für nachträglichen Putzauftrag, nach DIN EN 771 – Teil 2 in Verbindung mit DIN V 2000-402. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen. Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden. Anlegefuge in MG III (Zementmörtel)

**01 Kellergeschoss (Vollsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (voll)**

KS-12-2,0 DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0 NF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

KS-12-1,8-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

* 1. **Kellergeschoss (Lochsteine)**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (Loch)**

KSL-12-1,6-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KSL-12-1,6-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KSL-12-1,6-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

* 1. **Kellergeschoss best. aus Plansteinen (Voll)**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**01.3 Kellergeschoss best. aus Plansteinen (Loch)**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=300cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**01.4 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm, 498\*115\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

**01.5 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm**

KS Hintermauersturz 2 DF (115\*113)

m **a .............................. ..............................**

KS Hintermauersturz 3 DF (175\*113)

m **a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**01.6 KS U-Schalen**

KS- U-Schale 2DF (113\*115\*240mm) 8 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 6DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 8DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 10DF (238\*300\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 12DF (238\*365\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

**Summe Kellergeschoss ………..............................**

Mauerwerk nach DINEN 1996 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus

**Kalksandsteinen**

für nachträglichen Putzauftrag, nach DINEN 771 – Teil 2 in Verbindung mit DINV 2000-402. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen.

Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

**02 Erdgeschoss (Vollsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (voll)**

KS-12-2,0 DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0 NF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

KS-12-1,8-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**02.1 Erdgeschoss (Lochsteine)**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (Loch)**

KSL-12-1,6-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

m² a**………………… ………………………**

KSL-12-1,6-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

m² a**………………… ………………………**

KSL-12-1,6-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

m² a**………………… ………………………**

**02.2 Erdgeschoss best. aus Plansteinen (Voll)**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**02.3 Erdgeschoss best. aus Plansteinen (Loch)**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=300cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**02.4 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm, 498\*115\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m a .............................. ..............................

**02.5 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm**

KS Hintermauersturz 2 DF (115\*113)

m **a .............................. ..............................**

KS Hintermauersturz 3 DF (175\*113)

m **a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**02.6 KS U-Schalen**

KS- U-Schale 2DF (113\*115\*240mm) 8 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 6DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 8DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 10DF (238\*300\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 12DF (238\*365\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

**Summe Erdgeschoss ………..............................**

Mauerwerk nach DINEN 1996 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus

**Kalksandsteinen**

für nachträglichen Putzauftrag, nach DINEN 771 – Teil 2 in Verbindung mit DINV 2000-402. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen.

Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

**03 Obergeschoss (Vollsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (voll)**

KS-12-2,0 DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

KS-12-2,0 NF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**03.1 Obergeschoss (Lochsteine)**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (Loch)**

KSL-12-1,6-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KSL-12-1,6-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KSL-12-1,6-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**03.2 Obergeschoss best. aus Plansteinen (Voll)**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**03.3 Obergeschoss best. aus Plansteinen (Loch)**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=300cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**03.4 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm, 498\*115\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m** **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m**  **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m**  **a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**03.5 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm**

KS Hintermauersturz 2 DF (115\*113)

m **a .............................. ..............................**

KS Hintermauersturz 3 DF (175\*113)

m **a .............................. ..............................**

**03.6 KS U-Schalen**

KS- U-Schale 2DF (113\*115\*240mm) 8 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 6DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 8DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 10DF (238\*300\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 12DF (238\*365\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

**Summe Obergeschoss ………..............................**

Mauerwerk nach DINEN 1996 für Aussen- bzw. Innenwände herstellen aus

**Kalksandsteinen**

für nachträglichen Putzauftrag, nach DINEN 771 – Teil 2 in Verbindung mit DINV 2000-402. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteinen zu erstellen.

Als Mörtel ist Normalmörtel MG IIa zu verwenden.

**04 Dachgeschoss (Vollsteine) Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R- 12 -1,8- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (115) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -1,8- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 6DF (175) Vollstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 12 -2,0- 8DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R- 20 -2,0- 4DF (240) Vollstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (voll)**

KS-12-2,0 DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat DF (64 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0 NF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat NF (48 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

KS-12-1,8-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-2,0-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KS-12-1,8-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**04.1 Dachgeschoss (Lochsteine)**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (115) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 6DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 12DF (175) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,6- 8DF (240) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R- 12 -1,4- 10DF (300) Lochstein**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=30cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R- 12 -1,4- 12DF (365) Lochstein**

Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus KS Mauersteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS kleinformatige Ergängzungssteine (Loch)**

KSL-12-1,6-2DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 2DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KSL-12-1,6-3DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 3DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

KSL-12-1,6-5DF

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 5DF (26 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**04.2 Dachgeschoss best. aus Plansteinen (Voll)**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (115) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -1,8- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,8, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 6DF (175) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 12 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,2- 8DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,2, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KS-R (P)- 20 -2,0- 4DF (240) Planstein Voll incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Voll)

Steindruckfestigkeitsklasse 20, Steinrohdichteklasse 2,0, Steinformat 4 DF (32 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**04.3 Dachgeschoss best. aus Plansteinen (Loch)**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (115) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=11,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 6DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 6 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 12DF (175) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Innenmauerwerk, d=17,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 12 DF (8 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,6- 8DF (240) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=24 cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,6, Steinformat 8 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 10DF (300) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw.Innenmauerwerk, d=300cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 10 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**KSL-R (P)- 12 -1,4- 12DF (365) Planstein Loch incl. Dünnbettmörtel**

Aussen- bzw. Innenmauerwerk, d=36,5cm, herstellen aus Plansteinen (Loch)

Steindruckfestigkeitsklasse 12, Steinrohdichteklasse 1,4, Steinformat 12 DF (16 Stück je qm)

**m² a………………… ………………………**

**04.4 KS Kimmsteine zum Höhenausgleich**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm, 498\*115\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a………………… ………………………**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a………………… ………………………**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a………………… ………………………**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a………………… ………………………**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a………………… ………………………**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*50 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*70 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*100 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*123 mm (2 Stück je lfd mtr)

**m a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 11,5 cm 498\*115\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 17,5 cm 498\*175\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

Höhenausgleich mit KS Kimmstein herstellen

Wanddicke 24 cm 498\*240\*113 mm (2 Stück je lfd mtr)

m **a .............................. ..............................**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

**04.5 KS Stürze in Längen 1 bis 3 mtr Abstufung von je 25 cm**

KS Hintermauersturz 2 DF (115\*113)

m **a .............................. ..............................**

KS Hintermauersturz 3 DF (175\*113)

m **a .............................. ..............................**

**04.6 KS U-Schalen**

KS- U-Schale 2DF (113\*115\*240mm) 8 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 6DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m a .............................. ..............................

KS- U-Schale 8DF (238\*175\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 10DF (238\*300\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

KS- U-Schale 12DF (238\*365\*240mm) 4 St je mtr

m **a .............................. ..............................**

**Summe Dachgeschoss ………..............................**

**Geschoß:**…………………….. **Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Mauerwerk nach DIN 1053 für Innenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Steinrohdichte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu verwenden

Wanddicke: d=11,5 cm

**m² a………………… ………………………**

Mauerwerk nach DIN 1053 für Innenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Steinrohdichte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu

verwenden.

Wanddicke: d=17,5 cm

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände bzw. Innenwände

herstellen aus Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Steinrohdichte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung.

Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu

verwenden.

Wanddicke: d=24,0 cm

**m² a………………… ………………………**

Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Steinrohdichte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu

verwenden.

Wanddicke: d=30,0 cm

**m² a………………… ………………………**

**Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR**

Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände herstellen aus

Steinmaterial: DENNERT **Betonsteinen SHB**

Steinfestigkeitsklasse:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Steinrohdichte:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

für nachträglichen Putzauftrag, gem. Zulassung. Das

Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung der

zugehörigen passenden Ergänzungssteine zu erstellen.

Als Mörtel ist ein genormter Normalmörtel MG IIa zu

verwenden.

Wanddicke: d=36,5 cm

**m² a………………… ………………………**